站号：20

通讯参数：9600 8 N 1

通讯地址

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量浓度值 | DINT | D94 | DD606 |
| 当前步序 | INT | D0 | D608 |
| 当前ORP值 | INT | D40 | D609 |
| 当前温度值 | INT | D44 | D610 |
| 零点滴定值 | UDINT | D32410 | DD611 |
| 零点泵计量值 | UINT | D32412 | D613 |
| 标度滴定值 | UDINT | D32413 | DD614 |
| 标度泵计量值 | UINT | D32415 | D616 |
| ORPA | INT | D72 | D617 |
| ORPB | INT | D73 | D618 |
| ORPK | INT | D74 | D619 |
| COD滴定数 | INT | D75 | D620 |
| COD高锰酸钾滴定值 | INT | D76 | D621 |
| 工作状态字 | CIO | CIO8 | D605 |
| 报警状态字 | CIO | CIO7 | D604 |
| 标液浓度 | INT | D32440 | D32440 |
| 命令控制字 | CIO | CIO0 | CIO0 |
|  |  |  |  |





